Подключение контрольных точек к системе тестирования через

плату гальванической развязки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата 1  (адрес 20h) | |  | Плата 2  (адрес 24h) | |  | Плата 3  (адрес 22h) | |
| RY | 1 |  | INS | 1 |  | RGK | 1 |
| RH | 2 |  | UP | 2 |  | FRI | 2 |
| RF | 3 |  | DOWN | 3 |  | PPP | 3 |
| RU1 | 4 |  | ML1 | 4 |  | SAFE(120) | 4 |
| RU2 | 5 |  | ML2 | 5 |  | DSH(130) | 5 |
| KRC | 6 |  | DOOR | 6 |  | DCAB(140) | 6 |
| FRN | 7 |  | TOP | 7 |  | LIGHT | 7 |
| PTC | 8 |  | BOT | 8 |  | REZ1 | 8 |

Форма conf\_speed для настройки отображения выбранной скорости.

Выбор осуществляется 3-мя сигналами RY RH RF, которые формируют

выбор скорости в частотном преобразователе.